Kusovníky k výkresům – varianta 2

1. Dveřní křídlo – kusovník

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Název dílce* | *Mater* | *rozměry* | | | *ks* | *m3/2* | *broušení* | | | *PÚ* | |
|  |  |  | *1.* | *2.* | *3.* | *I.* | *II.* |
| 1. | Vlys svislý | BO/SM | 40 | 90 | 984 | 2 | **0,0071** | Br.papír zrn. **100** | Br.papír zrn. **120** |  |  |  |
| 2. | Vlys vodorovný  horní | BO/SM | 40 | 90 | 364 | 1 | **0,0013** |  |  |  |
| 3. | Vlys vodorovný  spodní | BO/SM | 40 | 90 | 184 | 1 | **0,0007** |  |  |  |
| 6. | Výplň | PDP | 5 | 195 | 765 | 1 | **0,149** |  |  |  |

2. Zárubeň - kusovník

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Název dílce* | *Mater* | *rozměry* | | | *ks* | *m3* | *broušení* | | | *PÚ* | |
|  |  |  | *1.* | *2.* | *3.* | *I.* | *II.* |
| 1. | Zárubeň | BO/SM | 40 | 100 | 1003 | 2 | **0,0080** | Br.papír zrn. **80** | Br.papír zrn. **120** |  |  |  |
| 2. | Nadpraží | BO/SM | 40 | 100 | 500 | 1 | **0,0020** |  |  |  |
| 3. | Práh | BO/SM | 20 | 100 | 500 | 1 | **0,0010** |  |  |  |

3. Palubkové vlysy – obložení - kusovník

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Název dílce* | *Mater* | *rozměry* | | | *ks* | *m3/2* | *broušení* | | | *PÚ* | |
|  |  |  | *1.* | *2.* | *3.* | *I.* | *II.* |
| 1. | Palubka  PÚ jednostranně | BO/SM | 20 | 97 | 850 | 2 | **0,0033** | Br.papír zrn. **80** | Br.papír zrn. **120** | Vodouředitelné mořidlo | Sportacryl MAT vodouředitelný | Sportacryl MAT vodouředitelný |